Este documento es una guía para actualizar el Software a la versión 5.00 en el Qviart UNIC, a todos aquellos receptores que a la hora de actualizar el Software a la versión 5.00 le salga una ventana con la palabra “ERROR” y no deje realizar el proceso de actualización. 

Los pasos son los siguientes:
 
1. Descargar firmware “middle 4.00” desde la sección de descargas de la pagina web www.qviart.com
 
2. Instalación: Descomprimir el archivo y copiar en la raíz de una memoria USB formateada en FAT32.
 
3. Insertar el USB en el receptor Qviart UNIC y acceder al menú USB y seleccionar el archivo correspondiente.
 
4. El receptor cargará el firmware y cuando termine se reiniciará automáticamente. Cuando se haya reiniciado, haremos un reset de fábrica; Menú/Configuración/Reinicio de fábrica/TODO.
 
Tras realizar este último paso, ya se podrá instalar con normalidad el firmware versión 5.00 disponible en www.qviart.com
